					RECIPE
					======

First be sure to install the supplementary files :
==================================================
- ROTW_350.DLL and ROTW_352.DLL in the subfolder “ …\FLY !_II\MODULES\PC ”
- rotw_map_instruments_series.pod in the subfolder “ …\FLY !_II\AIRCRAFT\STUFF ”
  (it contains all the ART stuff that can be modified if needed)
- rotw_fpl.sit in “ …\FLY !_II\Saved simulation
- world_coast.dat in “ …\FLY !_II\DATA ” (and rivers.dat)
- airpvarmag.pod in “ …\FLY !_II\system ”

In AMP file :
=============

	///////////////////////////////////////////////////
	//
	//	Electrical Systems
	//	added 's350' 'avsw' 'TQty' 'tem1'
	//	[ rotw 02.2004(c) ]
	///////////////////////////////////////////////////

.../.. CALL THE DLL SYSTEM PART
	<subs> 
	s350
	<bgno>
	<endo>


.../... TO DISPLAY THE TOTAL FUEL QUANTITY
	<subs> -- Fuel Quantity Gauge --
	genI
	<bgno>
		<unId>
		TQty
		<mVal> -- Value Message --
		<bgno>
			<grou>
			Ltnk ---------------------> linked to left tank
			<dtag>
			fqty
		<endo>
		<mVal> -- Value Message --
		<bgno>
			<grou>
			Rtnk ---------------------> linked to right tank
			<dtag>
			fqty
		<endo>
		<++++>
	<endo>


.../... USED TO LINK THE 350 TO THE AVIONIC BUTTON
	<subs> -- Gauge --
	genI
	<bgno>
		<unId>
		avsw
		<mVal> -- Value Message --
		<bgno>
			<grou>
			avio
		<endo>
		<eBus>
		main
	<endo>


.../... USED TO LINK THE 350 FPL LEG ANNUNCIATOR
	<subs> --  --
	dpnd
	<bgno>
		<unId>
		tem1
		<hwId> -- to force Broadcasting --
		SWITCH
		<st8t>
		0
	<endo>
.../... 


in PNL file :
=============

.../...

////////////////////////////////////////////////
//
//	MMAP gauge
//
////////////////////////////////////////////////

<gage> ==== GAUGE ENTRY ====
r350
<bgno> ==== BEGIN GAUGE ENTRY ====
	<unid> ---- unique id ----
	r350
	<size> ---- x,y,xsize,ysize ----
	1036
	254
	212
	154
	<mes1> -- --
	<bgno>
		<conn> -------------------> receive the avionic switch message
		avsw
		<dtag> -- --
		indn
	<endo>	
	<mes2> -- --
	<bgno>
		<conn> -------------------> receive the total fuel quantity
		TQty
		<dtag>
		indn
	<endo>
	<mes3> -- --
	<bgno>
		<conn> -------------------> receive the fuel flow value
		Flow
		<dtag>
		indn
	<endo>
<endo> ==== END GAUGE ENTRY ====

<gage> ==== GAUGE ENTRY ====
r352
<bgno> ==== BEGIN GAUGE ENTRY ====
	<unid> ---- unique id ----
	r352
	<size> ---- x,y,xsize,ysize ----
	1036
	410
	212
	154
	<mes1> -- --
	<bgno>
		<conn>
		avsw
		<dtag> -- --
		indn
	<endo>	
	<mes2> -- --
	<bgno>
		<conn>
		TQty
		<dtag>
		indn
	<endo>
	<mes3> -- --
	<bgno>
		<conn>
		Flow
		<dtag>
		indn
	<endo>
<endo> ==== END GAUGE ENTRY ====


.../... RECEIVE THE DLL FPL LEG MESSAGE EVENT
<gage> ==== GAUGE ENTRY ====
swit
<bgno> ==== BEGIN GAUGE ENTRY ====
	<unid> ---- unique id ----
	tem1
	<mesg> ---- Subsystem Message ----
	<bgno>
		<conn> ---- data tag ----
		tem1
		<user> ---- user data ----
		HARDWARE,SWITCH
	<endo>
	<size> ---- x,y,xsize,ysize ----
	422
	93
	20
	20
	<bmap> ---- bitmap name ----
	msg1.pbg
<endo> ==== END GAUGE ENTRY ====


.../...

