Auteurs  Frédéric Mouflin dit Fred38  du ROTW
	 Gilles Guesnel dit Gilles-drone  du ROTW

nous remercions les gens du ROTW nous ayant aidés en répondant à nos questions
 et nous proposant leure aide précieuse depuis le 18 septembre 2002
date du début des travaux avec le dessin du premier tableau de bord...


Toute reproduction , modification, commercialisation ne peuvent être réalisées 
sans l’accord des auteurs , de l’association Fly.Simvol et du ROTW .

Les auteurs déclinent toutes responsabilités quant aux problèmes logiciels 
liés à l’utilisation des fichiers fournis.

Ces fichiers sont distribués en freewares.


installation 

mettre le fichier Cordouan_V11.POD dans le dossier aircraft
mettre Le fichier Python " cordouan_v1.pyc" dans le dossier …\Fly! II\modules\scripts\global

Pour ceux Utilisant SquawkBox, mettre le fichier "HM11" dans le dossier ...\Fly! II\sbox
	et rajouter a la fin du fichier CSL_ICAO.csv avec Notepad la ligne suivante :

Mignet : Cordouan HM1100,HM11,~HM11,1.00,P,S,790.00,790.00,I,f

Pour ceux ayant le retour de force microsofr sidewinner
inserer le texte suivant dans le fichier ini de la dll de retour de force

*******************************************

[Cordouan]
LowestFlapSpeed=39          ; no flaps on Cordouan !
LowestSpeed=39
HighestSpeed=101
AccelerationRollFactor=10
AccelerationPitchFactor=10



*******************************************

Bien lire le manuel 

pour toutes question utiliser le Forum :  http://fly.simvol.org/
Repaire de notre association





