=====================================================================================
*	P51D par ROTW
*	Ce fichier est le guide d'installation
*	Pour le reste (pilotage, crédits...) se référer au manuel de vol
*	JAN 2003
=====================================================================================
=====================================================================================
*	SECTION FICHIERS
=====================================================================================
Cette version se compose des fichiers suivants

P51BC_P65_ART.POD 	Les textures du tableau de bord
P51BC_P65_DLL.ZIP	Toutes les  DLL
P51BC_P65_MOD.POD	Les modèles 3D  (sauf les fichiers TIF) + les 					sons
SMOKE.POD		Fumées
P51BC_P65_LIV.POD	Livrée 3D
P51BC_P65_PAR.POD	les fichiers  DATA et  WORLD 
P51BC_LisezMoi.txt	Ce fichier
P51BC_Manuel.pdf	Le manuel de vol en format Acrobat 						Reader
=====================================================================================
*	NORMALISATION
=====================================================================================
Les noms de fichiers ont été normalisés comme suit:

P51BC	Nom du modèle et de sa livrée (BC pour Black Cat)
P64	PC version numéro 6.5
XXX	Elément 

Pour les "peintres", merci de respecter la normalisation décite ci-dessus. Celà nous aidera à maintenir cet avion.

=====================================================================================
*	SECTION INSTALLATION
=====================================================================================

Décompresser le fichier P51BC_P65F.zip dans un répertoire temporaire
Décompresser les fichiers DLL dans le répertoire  MODULES\PC. 
Créer un dossier FLY\AIRCRAFT\P51D.
Décompresser tous les autres fichiers  dans ce dossier FLY\AIRCRAFT\P51D.
 
Si vous voulez enlever l'avion de vos répertoires, il suffit d'enlever les fichiers.
=====================================================================================
*	MESSAGE IMPORTANT 
=====================================================================================
Le P51D doit être utilisé tel qu'indiqué dans le manuel utilisateur.
Quand vous volez dans des conditions extrèmes (température extérieure < à -16° ou si vous volez longtemps à pleine puissance), surveillez les 2 indicateurs suivant:
-COOLANT TEMPERATURE
-CARB    TEMPERATURE
Si vous sortez des limites admises (CF manuel de vol) vous casserez le moteur (crash assuré)
Gerez le moteur et la température carburateur comme indiquédans le manuel.

=====================================================================================
*	SECTION CREDITS
=====================================================================================
Groupe ROTW
Les createurs et tous ceux qi ont participé à cette réalisation sont listés dans la page "Crédits" du manuel de vol
=====================================================================================
*	LEGAL SECTION
=====================================================================================
Comme il est d'usage pour les graticiels, cette production ne peut être utilisée pous faire de l'argent, directement ou indirectement, quelqu'en soit le but.

-Il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation pour repeindre l'extérieur.
Toute diffusion d'un modèle repeint nécessite de faire référence au modèle original et au ROTW

Toute utilisation dans un autre avion des vues intérieurs et des éléments les composant ainsi que des sons et du modèle de vol nécessite la permission des auteurs et n'est en aucun cas implicite.
=====================================================================================
*	SPECIAL MENTION
=====================================================================================
Cet avion est dédié à Richard Harvey , the Fly! creator.
=====================================================================================
